一、初次使用综保仪配置（默认参数）
1、综保仪通讯波特率 19200
2、综保仪通讯奇偶校验位：没有
3、综保仪通讯停止位：1位
4、综保仪通讯站址：255.255.255.001
5、PN模块默认参数状态

二、可以采用文件夹中的PLC程序验证
可以使用PLC的范例、也可根据PROFINET手册进行操作。文件夹中有GSD文件。
PLC程序中读取拉绳的例程，可以在PLC程序中寄存器看到拉绳返回的数据。

三、使用PLC程序运行后可以观察综保仪通讯指示灯的状态
文件中的视频是综保仪和PLC正常工作的指示灯状态，可以参照这个视频来确认是否工作正常.



